**Loa điện cầm tay: Model ER-56SW**

# Tổng quan:

* Công suất: Max 25W. loa phóng thanh với đường kính lớn 300mm và hoạt động bởi R-14P hay pin "C"
* Hoạt động bằng 12V DC. thông qua kết nối vào một ổ cắm đầu vào điện bên ngoài.
* Kết hợp nút khóa cho microphone
* Tích hợp chức năng còi báo động và còi có sẵn

# Cấu tạo:

