**Amplifiers: Model TA-1061**

1. **Giới thiệu chung.**

- Công suất: RMS 60W/ MAX 90W

- 03 đầu vào ComBo cân bằng , lựa chọn MIC/ Line/ Phantom

- 01 đầu vào Aux  (RCA), lựa chọn Aux/ CD

- 01 đầu ra PRE, 01 đầu vào MAIN, 01 đầu ra REC.

- Ưu tiên đầu vào 1.

- 1 treble, 1 bass, 1điều chỉnh âm lượng tổng, 4 điều chỉnh âm lượng đầu vào

 - Đầu ra: COM/ 8Ω/ 25V/ 70V/ 100V

- Nguồn: AC 115V/ 230V 50/ 60Hz, DC 24V

- 10 đèn Led hiển thị mức đầu ra.

1. **Phím chức năng**

## Mặt trước



1. Đèn Led báo nguồn và báo tín hiệu mức đầu ra
2. Công tắc nguồn
3. Điều khiển âm lượng 3 đầu vào Input 1-3
4. Điều chỉnh âm lượng đầu vào AUX
5. Điều chỉnh bass
6. Điều chỉnh treble
7. Điều chỉnh âm lượng tổng

## Mặt sau



1. Giắc cắm nguồn AC
2. Công tắc chọn nguồn AC (115V hoặc 230V)
3. Đầu ra loa: COM/ 8Ω/ 70V/ 100V
4. Đầu vào DC 24V
5. Đầu ra Rec. Kết nối với bộ ghi âm tín hiệu
6. Đầu ra tiền khuếch đại (Pre Out) để kết nối với bộ tiền khuếch đại khác và đầu vào tín hiệu khuếch đại ( Amp In)
7. Đầu vào tín hiệu và công tắc chọn Aux, CD
8. Đầu vào Input 1-3
9. Công tắc chọn MIC/ Line / Phantom cho các đầu vào Input 1-3
10. Công tắc Mute ADJ. Khi đầu vào Input 1 hoạt động thì các đầu vào khác tắt